Door ons groot assortiment aan kleuren creëren we de perfecte overgang tussen verschillende soorten beton panelen.

**Kleuren keuze**

**Renovatie**

oude voegen worden verwijderd en vervangen door duurzamere polymeren

**PU-schuim**

De voeg word voorzien van gespoten PU schuim gevolgd door een opencellen band afgewerkt met een polymeer kit.

header

+ 200.000   
LM  
industriebouw opgekit

**Nieuwbouw**

zowel horizontale als verticale voegen worden gekit. Dit kan ook in een brandwerende polymeer

footer

Foto slider

projecten